Pourquoi le spectre est-il bruité à 3.2 ? 

> C'est la convolution par un sinus cardinal due à la fenêtre rectangulaire temporelle (tronquage du signal).

Quel est l'effet du filtre ? 

> Il s'agit d'un filtre passe-bas car il supprime la composante à 400 Hz tout en gardant les fréquences basses (10 et 20 Hz).

Image 2D

> La mire de barres verticales correspond à un signal carré en 1D.